**Закупочная документации для осуществления закупки на услугу**

|  |
| --- |
| На техническое обслуживание пассажирских лифтов и грузоподъёмных механизмов, установленных в здании и объектах АО «Uzbekistan airways» на 2025г. |

**Основание для закупки товаров:**

|  |
| --- |
| Запрос на закупку от УЭНСиТ №1.3-1361 от 11.12.2024 года с разрешительной резолюцией Заместителя председателя правления |

**Вид закупки:**

|  |
| --- |
| Отбор наилучшего предложения |

**Стартовая цена:**

|  |  |
| --- | --- |
| **43 200 000 сум** | Узбекских сумах с учетом НДС |

**Процедура отбора**:

|  |
| --- |
| Одноэтапная, участники отбора в одном предложении подают сразу и техническое и коммерческое предложение. Частичные предложения не допускаются. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация, указанная в объявлении о проведении отбора** | **Требования, предъявляемые к участникам:**  В соответствии со ст.23 Закона «О государственных закупках», участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора наилучших предложений.  Предложения, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору и вышеуказанным критериям, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.  **Адрес:**  г. Ташкент, Миробадский район, проспект Амира Темура 41.  **Дата и время окончания срока подачи участниками предложений:**  **-** 5 рабочих дней после публикации в специальном информационном портале.  **Контактные лица по вопросам:**  Вр.и.о начальника отдела ТМЦ Департамента закупок Акбаров Х.Ф.  E-mail: Khurshid.Akbarov@uzairways.com  Тел: + 99890 355-31-40. |
| **Язык предложения на участие в отборе, вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке** | Узбекский  Русский |
| **Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений**. | 1. Профессиональный опыт и навык в сфере обслуживания лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов. (Участник должен предоставить копии минимум двух успешно выполненных контракта с актом-выполненных работ подтверждающие наличие опыта по обслуживанию лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов (не выполнено - 0, частично выполнено - 3, выполнено - 5).  2. Квалифицированный персонал. Копии удостоверений, подтверждающих наличии в штате участника минимум двух аттестованных специалистов, которые привлекаются в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций в режиме 24/7 365 дней в году.  3. Лицензия. Наличие государственной лицензии на выполнение работ по обслуживанию лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов, а также разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по монтажу и ремонту лифтов.  4. Гарантийное письмо. Участник должен предоставить гарантийное письмо о согласии выполнении всех условий и требований согласно техническому заданию.  5. Гарантийное письмо. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся по мере их выполнения путем 100% оплаты в течении 10 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры.  6. Гарантийное письмо. Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) устанавливаются в следующем порядке:  - Гарантия на запасные части 6 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. |
| **Наименование**  **услуги** | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и грузоподъемных механизмов |
| **Срок оказание услуг** | Сроки оказание услуг 365 дней, с момента заключения договора. |
| **Цель закупки** | Соблюдение выполнения приказа Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Узбекистана от 17.08.2028г. №16/НТД-2, Постановления Кабинета Министров Узбекистана от 6 октября 2017 года № 80, утвержденного общего технического регламента «О безопасности лифтов». |
| **Общие требования к оказанию услуг** | СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:  1.Регулярный осмотр, проверка, смазка, очистка лифтового оборудования;  2.Работы по регулировке, накладке лифтового оборудования;  3.Ремонт или замена вышедших из строя быстроизнашивающихся частей лифта;  4. Безопасная эвакуация людей из кабины остановившегося лифта;  5.Проведение ежегодного технического освидетельствования лифта и грузоподъёмного механизма;  6.Документирование результатов работ по техническому обслуживанию, а также связанных с выходом из строя элементов лифта, с указанием причины;  7.Информирование «Заказчика» о выводе лифта из эксплуатации в тех случаях, когда при ТО была установлена опасность для пользователей. |
| **Условия оказания услуг** | 1. «Исполнитель» выполняет регламентные работы согласно Приложению №1 (Перечень работ и услуг, входящий в техническое обслуживание лифтового оборудования), являющегося неотъемлемой частью договора.  2. «Исполнитель» выполняет за свой счёт ремонт лифтового оборудования на основании дефектного акта, согласованного и подписанного обеими сторонами. Стоимость запасных частей и комплектующих, необходимых для выполнения капитального или восстановительного ремонта. «Заказчик» обязуется вернуть «Исполнителю» после предоставления накладной счёт-фактуры и акта выполненных работ;  3.Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту четырёх лифтов и двух грузоподъемных механизмов предоставляется в Приложении №2 в виде калькуляции на основании Прейскуранта №26-05-204-01 «Оптовые цены на производство технического надзора за лифтами», Пр. № 119 от 23.06.92г.  4. «Исполнитель» за свой счёт приобретает и оплачивает необходимое для техобслуживания смазочные и расходные материалы (указанные в приложении №1)  5. В случаи некачественного выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов либо при простое лифтового оборудования семи суток и более по причинам, зависящим от «Исполнителя» Заказчик в праве не акцентовать Акт выполненных работ и счёт-фактуру за не работающее оборудование в течение одного календарного месяца.  Для определения причины простоя лифтового оборудования или грузоподъёмных механизмов составляется 2-х сторонний акт между «Исполнителем» и «Заказчиком». |
| **Место оказания услуг** | - здание Дирекции АО «Uzbekistan airways» по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, пр. Амира Темура, 41  - здание Департамента Летной службы по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, пл. Аэропорт, ул. Кумарык |
| **Сроки (периоды) оказания услуг** | В течении года |
| **Состав и содержание работ** | **Приложение №1** к договору по техническому обслуживанию лифтов  **I. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц**  **1.**Осмотр тормозной катушки электромагнита  2. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.  3. Контроль (и поддержания в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата  4. Осмотр ограждения шахты и уборка посторонних предметов и мусора.  5. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков грузоподъёмности  6. Проверка световой и звуковой сигнализации из кабины либо из машинного помещения о вызове оператора на двух стороннюю переговорную связь  7. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп при необходимости), освещение кабины  8. Проверка вентиляции кабины, двусторонний переговорной связи их кабины  9. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).  10. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).  11. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.  **II. ТО-2. Проводится 1 раз в 3 месяца**  1.Работы, предусмотренные в ТО-1.  2. Снятие тормозной катушки электромагнита,  3. Установка тормозной катушки электромагнита  4. Осмотр, чистка и регулировка с частичной разборкой тормозной катушки электромагнита  5. Проверка и регулировка тормозного устройства  6.Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.  7. Проверка ограничителя скорости.  8. Проверка концевых выключателей крайних остановок и дверей кабины.  9. Проверка состояния канатной подвески противовеса.  10. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости).  11. Проверка натяжного устройства.  **III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев**  1. Работы, предусмотренные ТО-2 и ТО-1  2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления) удаление пыли из корпуса панели управления (с применением спецсредств).  3.Проверка состояния контура заземления электрооборудования.  4. Проверка состояния электродвигателя  5. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости  6. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса  7. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).  8. Проверка ловителей  **IV. ТО-3. Проводится 1 раз в год**  1. Работы, предусмотренные в ТО-3  2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (заземление ускорения)  3. Осмотр конструкции противовеса  4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств  5. Осмотр состояния изоляции электропроводки  6. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений  7. Подготовка ежегодному техническому освидетельствованию  **V. ТО тельферов проводится 1 раз в год**  1. Проверка болтовых соединений, при необходимости протяжка.  2. Проверка электрических соединений, при необходимости протяжка  3. Проверка работы пускателей, а также контактной группы (при необходимости зачистка или замена контактов)  4. Визуальный осмотр каната, смазка каната  5. Проверка работы канатоукладчика  6.Проверка тормозов подъёма и опускания, передвижения тельферов  7. Проверка уровня масла в редукторах, смазка подшипников при необходимости  8. Выполнение других видов работ в соответствии с регламентом работ согласно паспорту по эксплуатации. |
| **Выполняемые работы** | В соответствии с ПУБЭЛ в систему [технического обслуживания](http://www.pandia.ru/text/77/164/4121.php#sub_101037) входит:  - периодические осмотры;  - ежемесячные и ежегодные текущие ремонты в соответствии с утверждёнными графиками;  - аварийно-техническое обслуживание, устранение сбоев в работе лифтов, эскалаторов и дверей. Освобождение пассажиров из застрявших кабин лифтов.  - подготовка к проведению и проведение технических освидетельствований лифтов в соответствии с ПУБЭЛ. |
| **Требования к качеству и безопасности выполняемых работ** | Услуги должны выполняться в соответствии с ПУБЭЛ, ПУБЭЭ, ТБ, ПБ, ПУЭ. |